
Kommandos für POI Funktionen:

Konfiguration:

$PSRF111,Signal,Radius3,Radius2,Radius1,deletePOIs*XX<CRLF>
Parameter
Signal 		- GPIO über den die Ausgabe läuft (GPIO0,1,3,5,6,7,9,10) für NAVI-XS ist GPIO3 geroutet!
Radius3..1 	- Meldungsradius in Meter, Radius3 ist Fernbereich, Radius1 ist Nahbereich
deletePOIs 	- Löschen der gespeicherten POI in Flash (1 - Bereich1, 2 - Bereich2, 3 - Alle Bereiche)

i.e. $PSRF111,GPIO3,200,60,20,0

Download:

Pro Record werden 512 Byte übertragen, entspricht 64 POI Koordinaten.
Die Records werden von 1...NumOfRecords indiziert und gespeichert. 
Die Latitude/Longitude Werte sind Integer mit einer Auflösung von 1/100000 
(i.e. 50,67134° entspricht 5067134). Weiterhin werden die Binaer-Daten im 
Bereich 0..15 mit einer Escape-Sequenz umgesetzt (i.e. der Byte-Wert 
0x00 wird als Byte-Folge 0x0b 0x10 kodiert). Die eingesetzte CRC16 ist 
basiert auf dem Polynom x^16+x^15+x^2+1 (im JP7 Download-Tool verwendet). 
Konnte ein Record erfolgreich geschrieben werden, wird die Recordnummer 
zurückgegeben, ansonsten wird als Resultat 0000 zurückgegeben. 
Der Version-Wert ist bei der existierenden Implementierung 'V0' 
(i.e 'V0' entspricht 0x30 0x56). Im JP7T sind im Moment 128K Flash Speicher 
vorgesehen, was 16384 POI Positionen oder 256 Download Records entspricht.

i.e. Example für Doownload:

$PSRF111,Bereich,Records*XX<CR>						Aktivierung Download

<Record><Version><Lat><Lon>......<CRC><CRLF>		Record zum Download
<Record><CRLF>										Antwort o. Fehler
....
<Record><Version><Lat><Lon>......<CRC><CRLF>		.... bis alle Daten Übertragen sind
<Record><CRLF>

